

**ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА**

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

**ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ образовательное учреждение**

**«Ясли-сад КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 264 города Донецка»**

площадь Победы, дом 36а, Петровский район, город Донецк, 283010 ДНР, тел/факс (062)203-38-54, e-mаil: dnz264@mail.ru

от 14.08.2023 №74/01.03-04

Врио начальника отделения НД и ПР Петровского района

г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк

УНД и ПР Главного управления МЧС России по ДНР

капитану внутренней службы С.А. Морозову

Гарантийное письмо

Прошу Вас подписать АКТ приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2023 - 2024 учебного года в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА №264 ГОРОДА ДОНЕЦКА**».** Все нарушения, указанные в листе профилактической беседы, будут устранены согласно предоставленного плана.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нарушения обязательных требова­ний пожарной безопасности, с указани­ем кон­кретного места выяв­ленного нарушения** | **Срок устранения** |
| 1. | Не оборудовано здание системой пожарной сигнализации | До 10.09.2023 (заключен договор, при поступлении финансирования, заложено в смету на 2024 год и т.д. ) |
| 2. | Не предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | До 10.09.2023 (заключен договор, при поступлении финансирования, заложено в смету на 2024 год и т.д. ) |
| 3. | Аварийное освещение и его нормативные показатели для дошкольных образовательных организаций должны проектироваться и выполняться в помещениях | До 10.09.2023 (заключен договор, при поступлении финансирования, заложено в смету на 2024 год и т.д. ) |
| 4. | На остекленных дверях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери. Допускается вместо указанных решеток использование стекла с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826 или противопожарных дверей | До 10.09.2023 (заключен договор, при поступлении финансирования, заложено в смету на 2024 год и т.д. ) |
| 5. | В помещениях зданий детских садов не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 | До 10.09.2023 (заключен договор, при поступлении финансирования, заложено в смету на 2024 год и т.д. ) |
| 6. | Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, не закреплены надежно к полу |  до 25.09.2023 года |
| 7. | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа | До 10.09.2023 (заключен договор, при поступлении финансирования, заложено в смету на 2024 год и т.д. ) |
| 8. | Оборудовать здания детского сада системами эвакуационными фотолюминесцентными | До 10.09.2023 (заключен договор, при поступлении финансирования, заложено в смету на 2024 год и т.д. ) |
| 9. | На объекте защиты допускаются к работе лица, которые не прошли обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам |  до 01.10.2023 года |

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САЛ №264 Г.ДОНЕЦКА» О.В.Холодова

«10» августа 2023 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нарушения обязательных требова­ний пожарной безопасности** | **Срок устранения**  |
|  | Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правила противопожарногорежима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. | **До 10.09.2023** **(заключен договор, при поступлении финансирования, заложено в смету на 2024 год и т.д. )** |
|  | Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. |  |
|  | Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности. |  |
|  | Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности. |  |
|  | В здании, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, руководителем не организована разработка планов эвакуации людей̆ при пожаре, которые размещаются на видных местах. |  |
|  | Руководителем не организовано размещение планов эвакуации людей̆ при пожаре на видных местах. |  |
|  | Руководитель не обеспечил размещение на объекте защиты, знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". |  |
|  | Место, специально отведенное для курения, не обозначено знаком "Место курения". |  |
|  | В здании не оборудовано здание системой пожарной сигнализации  |  |
|  | Предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы (подпись)

руководителя )

«10» августа 2023 г.